**Aumentare la velocita' di stampa**

Il firmware stock limita la velocita' della stampante, che puo' raggiungere accelerazioni piu' elevate.

Questa limitazione e' la causa principale della discrepanza tra i tempi stimati da cura e quelli effettivi di stampa.

Per rimuovere le limitazioni, sostituire i seguenti valori nel robin\_nano\_cgf.txt

Attenzione, non fate un copia e incolla ma modificate direttamente i valori manualmente e solo quelli indicati!!!

>DEFAULT\_X\_MAX\_FEEDRATE 300 #XÖáÄ¬ÈÏËÙ¶È (mm/s)

>DEFAULT\_Y\_MAX\_FEEDRATE 300 #YÖáÄ¬ÈÏËÙ¶È (mm/s)

>DEFAULT\_Z\_MAX\_FEEDRATE 5 #ZÖáÄ¬ÈÏËÙ¶È (mm/s)

>DEFAULT\_E0\_MAX\_FEEDRATE 100 #EÖáÄ¬ÈÏËÙ¶È (mm/s)

>DEFAULT\_E1\_MAX\_FEEDRATE 70 #EÖáÄ¬ÈÏËÙ¶È (mm/s)

>DEFAULT\_X\_MAX\_ACCELERATION 1000 #XÖáÄ¬ÈÏ×î´ó¼ÓËÙ¶È (change/s) change = mm/s

>DEFAULT\_Y\_MAX\_ACCELERATION 1000 #YÖáÄ¬ÈÏ×î´ó¼ÓËÙ¶È (change/s) change = mm/s

>DEFAULT\_Z\_MAX\_ACCELERATION 200 #ZÖáÄ¬ÈÏ×î´ó¼ÓËÙ¶È (change/s) change = mm/s

>DEFAULT\_E0\_MAX\_ACCELERATION 80000 #EÖáÄ¬ÈÏ×î´ó¼ÓËÙ¶È (change/s) change = mm/s

>DEFAULT\_E1\_MAX\_ACCELERATION 1000 #EÖáÄ¬ÈÏ×î´ó¼ÓËÙ¶È (change/s) change = mm/s

>DEFAULT\_ACCELERATION 1000 #X,Y,Z,E ´òÓ¡Ê±µÄÄ¬ÈÏ¼ÓËÙ¶È

>DEFAULT\_RETRACT\_ACCELERATION 3000 #X,Y,Z,E »Ø³éÄ¬ÈÏ¼ÓËÙ¶È

>DEFAULT\_TRAVEL\_ACCELERATION 1000 #X,Y,Z ·Ç´òÓ¡Ê±µÄÄ¬ÈÏ¼ÓËÙ¶È

>DEFAULT\_MINIMUMFEEDRATE 0.0 #Ä¬ÈÏ×îÐ¡ËÙ¶È

>DEFAULT\_MINSEGMENTTIME 20000 #»º´æ¿ÕÊ±£¬Ò»¸öÒÆ¶¯ËùÐèµÄ×îÐ¡Ê±¼ä(µ¥Î»ms).

>DEFAULT\_MINTRAVELFEEDRATE 0.0 #